**Informace k provozování obecního vodovodu po 6.9.2021**

**Dne 6.9.2021** bude zprovozněn nový vodojem, to znamená, že Ti odběratelé, kteří jsou již napojeni na nový vodovodní řad ( mají vodoměry) budou zásobování vodou z nového vodojemu. Ti odběratelé, kteří nejsou dosud napojeni na nový vodovodní řad ( nemají dosud vodoměry) budou dále zásobování vodou ze starého vodojemu až do doby, kdy se připojí na nový vodovodní řad a vodu budou odebírat přes vodoměr. Zásobování vody starým potrubím z původního vodojemu bude ukončeno 10.10.2021. Do té doby je nutné si zajistit propojení z vodoměrné šachty na domovní vodovod. Toto si zařídí majitel připojovaného domu na svůj náklad. Osazení vodoměru ve vodoměrné šachtě provede obec na své náklady. Pokud si osazení vodoměrem zařídí majitel připojovaného domu současně s propojením na domovní vodovod sám, bude mu vybavení vodoměrné šachty (vodoměr + příslušné armatury) dodány obcí.

**Informace pro již připojené odběratele na nový vodovodní řad ( mají vodoměry)**

V důsledku zásobování vodou z nového vodojemu, tj. od 6.9.2021, dojde ke zvýšení provozního tlaku v potrubí cca o 1,5 baru. Orientačně budou tlakové poměry dle polohy domu následující v číslech popisných:

Č.p. 5, 7, 8, 15, 17 cca 4 – 4,5 bar

Č.p. 4, 21, 23 cca 5,5 – 6 bar

Č. p. 41 – 49 cca 3,5 – 4 bar

**Informace pro nově připojované nemovitosti na nový vodovodní řad o předpokládaném tlaku v potrubí dle polohy domu v jednotlivých č.p.**

Č.p. 11, 33, 38 cca 3,5 – 4 bar

Č p. 1, 3, 9, 10, 12, 19 cca 4 – 4,5 bar

Č p. 6, 14, 18, 22, 37 cca 4,5 – 5 bar

Č. p. 2 cca 6 bar

Obec Chleny

Č. p. 47, 47, 55 cca 3,5 bar

Tlakové poměry v novém vodovodním řadu budou ve všech případech splňovat podmínky příslušné vyhlášky o podmínkách dodávky pitné vody, která mimo jiné stanoví přípustný tlak ve vodovodním potrubí tj. max. 6 bar, ve výjimečných případech 7 bar. Je však na zvážení každého odběratele vody, jaký tlak vody je pro něho optimální, zejména vzhledem ke stavu domovní vodoinstalace a zda nepřistoupí k redukci tlaku na nižší hodnotu (redukčním ventilem za vodoměrem).

V případě jakýchkoliv nejasností, či dalších informací se na mne obraťte buď osobně, emailem na mysak.obec@email.cz nebo tel.: 603290699.

Josef Myšák, starosta